 自動吉他低階控制碼教學

S: 起始碼

B****： 基本時間單位=****ms

P**： 移到第 ** 把位（左手）

T**： （右手）撥弦後延遲時間= ** 基本時間單位

Lab： （左手）壓第 b 把位(相對目前的把位)，第 a 條弦

Rab…： （右手撥）第 a條弦，或同時撥第 a, b … 條弦

lab： （左手）放開第 b 把位(相對目前的把位)，第 a 條弦

D： Debug碼，此時可輸出一些訊息，供偵錯用

E: 結束碼

